Einleitung | Generelles | Nachrichtenstruktur | Nachrichtendetails | Codes |
Änderungen |

QDXComplaint-2.2

Vorheriges Element |  | Nächstes Element

jaiqdt:LabelTypeCodeCodeContentType

Codes
| 1J
| Eindeutiges behördliches Kennzeichen niedrigste Verpackungsstufe
| 3J
| Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit - JIS Behälter mit Fächern
| Unique license plate number* assigned to a transport unit which is the lowest level of packaging, the unbreakable unit and which has EDI data associated with the unit
| 3S
| Seriennummer des Lieferanten
| 4J
| Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit - JIS Behälter mit 1..n JIS Packstücken
| 5J
| Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit mit Mischladung
| 6J
| Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit mit homogener Ladung (gleiche Teile)
| G
| Eindeutige Nummer zugeordnet zu einer gemischten Ladungseinheit
| J
| Eindeutige Nummer der Verpackungseinheit
| M
| Eindeutige Nummer zugeordnet zu einer homogenen Ladungseinheit
| S
| Eindeutige Nummer zugeordnet zu einer vereinfachten Ladungseinheit
| Simplified handling unit has only one package level which is inner and outer package
| S
| Seriennummer des Lieferanten

Version: | QDXComplaint-2.2; ; qdxrsm | Ausgabe: | 30.06.2021 | Druck: | 22.10.2021

QDX V2.2
2021 All rights reserved, Verband der Automobilindustrie e. V., German Association of the Automotive Industry (VDA), Berlin, Germany.

Generated by GEFEG.FX®