Einleitung | Generelles | Nachrichtenstruktur | Nachrichtendetails | Codes |
Änderungen |

QDXInterimApproval-2.1

Vorheriges Element |  | Nächstes Element

jaiqdt:CommunicationChannelCodeContentType

Codes
| AA
| Leitungsschaltung
| Ein Vorgang, der auf Anforderung zwei oder mehrere Datenterminals verbindet und die ausschließliche Verwendung einer Datenleitung zwischen diesen ermöglicht, bis die Verbindung freigegeben wird (ISO).
| AB
| SITA
| Kommunikationsnummer zugewiesen von der "Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques (SITA)".
| AC
| ARINC
| Kommunikationsnummer zugewiesen von der "Aeronautical Radio Inc.".
| AD
| Courier
| A communication channel identifying a courier.
| AE
| Express post
| Express (e.g. overnight) postal service document delivery.
| CA
| Kabeladresse
| Selbsterklärend.
| EI
| EDI-Übertragung
| Nummer, die den Service und den Benutzer dieses Services identifiziert.
| EM
| E-Mail
| Erstellung/Sendung/Empfang von unstrukturierten Freitext-Nachrichten oder -Dokumenten unter Verwendung von Computer-Netzwerken, einem Mini-Computer oder einem angeschlossenen Modem mit einer regulären Telefonverbindung oder anderen Medien der elektronischer Übermittlung.
| EX
| Durchwahl
| Telefondurchwahl.
| FT
| Zugriffsmethode für Dateiübertragung
| FTAM nach ISO.
| FX
| Telefax
| Gerät für die Übertragung und Reproduktion von graphischen Vorlagen (als Druck) unter Verwendung von Signalen über die Telefonleitung oder anderen Medien der elektronischen Übermittlung.
| GM
| GEIS (General Electric Information Service) Mailbox
| Selbsterklärend.
| IE
| IBM Information Exchange
| Selbsterklärend.
| IM
| Interne Post
| Interne Postadresse/-nummer.
| MA
| Post
| Postdienst für den Dokumentenversand.
| PB
| Postfach-Nummer
| Selbsterklärend.
| PS
| Datenpaket-Schaltung
| Der Vorgang der Adressierung und Übertragung von Daten unter Verwendung von adressierten (Daten-)Paketen, so dass ein Kommunikationskanal nur während der Zeit der Übertragung belegt ist. Nach Abschluss der Übertragung wird der Kommunikationskanal für Übertragungen anderer (Daten-)Pakete zur Verfügung gestellt (ISO).
| SW
| S.W.I.F.T.
| Kommunikationsadresse zugewiesen von der "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications s.c.".
| TE
| Telefon
| Übermittlung von Sprache/Daten durch das Telefon.
| TG
| Telegraf
| Text-Übertragung mittels Telegraf.
| TL
| Telex
| Übertragung von Text/Daten mittels Telex.
| TM
| Telepost
| Übertragung von Text/Daten mittels Telepost.
| TT
| Teletext
| Übertragung von Text/Daten mittels Teletext.
| TX
| TWX
| Nachrichtendienst mit Fernschreibmaschinen, die mit Leitungen oder elektronischen Übertragungsmedien verbunden sind. Fernschreibmaschinen sind Geräte, die Signale senden und empfangen sowie "Hardcopies" davon erstellen können.
| XF
| X .400
| Nachrichten-Handhabungssystem nach CCITT.
| Cellphone
| Other
| Pager

Version: | QDXInterimApproval-2.1; ; qdxrsm | Ausgabe: | 01.12.2015 | Druck: | 22.10.2021

QDX V2.1
2021 All rights reserved, Verband der Automobilindustrie e. V., German Association of the Automotive Industry (VDA), Berlin, Germany.

Generated by GEFEG.FX®