Introduction | General Information | Message Structure | Message Details | Codes |
Changes |

QDXInterimApproval-2.1

Previous element |  | Next element

qdxcomqdt:InterimTestTypeCodeCodeType

Codes
| Acoustic
| Akustikprüfung
| Appearance
| Aussehensprüfung
| Certificate
| Zertifikat
| Design
| Design FMEA
| DesignApproval
| Konstruktionsfreigabe
| Dimensional
| Massprüfung
| EMC
| EMV-Prüfung (elektromagnetische Verträglichkeit)
| EUDataSafetySheet
| EU-Sicherheitsdatenblatt
| Engineering
| Konstruktion
| Functional
| Funktionsprüfung
| Haptic
| Haptikprüfung
| InspectionEquipmentEvidenceCapability
| Prüfmittelfähigkeitsnachweis
| InspectionEquipmentList
| Prüfmittelliste
| Laboratory
| Labor
| Material
| Werkstoffprüfung
| MaterialDataSheet
| Materialdatenblatt / IDMS
| Materialdatenblatt / IDMS. IMDS = International Material Data System, s. www.mdssystem.com.
| Odour
| Geruchsprüfung
| Other
| Benutzerdefinierter Wert im Format: \w{1,50}
| Es kann auch ein selbst definierter Prüftyp verwendet werden. Dieser muss mindestens 1 Zeichen und darf höchstens 50 Zeichen lang sein.
| Process
| Prozess FMEA
| ProcessCapabilityEvidence
| Prozessfägkeitsnachweis
| ProcessCertification
| Prozessabnahme
| ProcessFlowChart
| Prozessablaufdiagramm
| ProductionPlan
| Produktionslenkungsplan
| Reliability
| Zuverlässigkeitsprüfung
| StartUp
| Anlauf
| Surface
| Oberflächenprüfung
| Tooling
| Werkzeugbereitstellung
| TransportPackage
| Transportmittel / Verpackung
| ValidationTest
| Gültigkeitsprüfung

Version: | QDXInterimApproval-2.1; ; qdxrsm | Issue date: | 01.12.2015 | Print: | 22.10.2021

QDX V2.1
2021 All rights reserved, Verband der Automobilindustrie e. V., German Association of the Automotive Industry (VDA), Berlin, Germany.

Generated by GEFEG.FX®